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4 priedas

	Aplinkos apsaugos agentūrai 
	X

	Lietuvos geologijos tarnybai
	X

	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
	


(reikiamą langelį pažymėti X)
ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS.
BENDROJI DALIS
1. Informacija apie ūkio subjektą:

	  1.1. teisinis statusas:
	
	

	  juridinis asmuo
	X
	

	  juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
	
	

	  fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
	

	UAB „Toksika“ Šiaulių filialas
	244670310

	1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
	

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	pastato ar pastatų komplekso nr.
	kor-pusas
	buto ar 
negyvenamosios patalpos nr.

	Šiaulių r.
	Jurgeliškių k.
	
	10
	
	

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	(8–41) 211029
	(8–41) 211030
	b.skrabalius@toksika.lt


	2. Ūkinės veiklos vieta: 
	

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	Uždarytas odų pramonės atliekų sąvartynas

	Adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	namo pastato ar pastatų komplekso nr.
	kor-pusas
	buto ar 
negyvenamosios patalpos nr.

	Šiaulių r.
	Jurgeliškių k.
	
	10
	
	

	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:
	

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	(8-41) 545536
	(8-41) 545536
	info@geomina.lt

	4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 metai
	


II SKYRIUS.
POVEIKIO APLINKAI monitoringas
1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.
	Eil. Nr.
	Išleistuvo kodas
	Nustatomi parametrai
	Vertinimo kriterijus1
	Matavimų vieta
	Matavimo atlikimo data ir laikas
	Matavimų rezultatai
	Matavimo metodas3
	Laboratorija, atlikusi matavimus

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	koordinatės
	atstumas nuo taršos šaltinio, km
	paviršinio vandens telkinio kodas2
	paviršinio vandens telkinio pavadinimas
	
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	leidimo ar akredi-tacijos pažymė-jimo išdavimo data
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	1
	P1
	Temperatūra, °C
	
	P1
	
	
	
	2024-06-13
	14,6
	skait. termometras
	UAB „Geomina“

akreditacija Nr. LA.216-01, leidimas Nr. 1393732
	2024-10-28, 2017-07-27
	

	2
	
	pH
	
	
	
	
	
	
	7,97
	LST EN ISO 10523:2012
	
	
	

	3
	
	Eh, mV
	
	
	
	
	
	
	-
	potenciometrija
	
	
	

	4
	
	SEL, µS/cm
	
	
	
	
	
	
	1675
	LST EN 27888:1999
	
	
	

	5
	
	ChDS, mg O/l
	
	
	
	
	
	
	82,8
	ISO 15705:2002
	
	
	

	6
	
	BDS7, mg O/l
	
	
	
	
	
	
	3,56
	LST EN ISO 5815-1:2019
	
	
	

	7
	
	Na+, mg/l
	
	
	
	
	
	
	155
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	

	8
	
	K+, mg/l
	
	
	
	
	
	
	16,4
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	

	9
	
	NH4+,mg/l 
	
	
	
	
	
	
	2,87
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	
	

	10
	
	Cl-, mg/l
	300 mg/l [8]
	
	
	
	
	
	177
	LST EN ISO 10304-1:2009
	UAB „Vandens tyrimai“

akreditacija Nr. LA.176-01, leidimas Nr. 983766
	2021-02-01, 2012-10-29
	

	11
	
	NO2-,mg N/l 
	
	
	
	
	
	
	9,89
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	
	

	12
	
	NO3-,mg/l 
	
	
	
	
	
	
	0,13
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	
	

	13
	
	N mineralinis, mg/l
	
	
	
	
	
	
	3,04
	
	
	
	

	14
	
	N bendrasis, mg/l
	
	
	
	
	
	
	6,2
	LST EN ISO 20236:2022
	
	
	

	15
	
	P bendrasis, mg/l
	
	
	
	
	
	
	0,032
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	16
	
	Cr, µg/l
	10 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	7,5
	LST EN ISO 15586:2004
	
	
	

	17
	
	Zn, µg/l
	100 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	<40
	LST EN ISO 15586:2004
	
	
	

	18
	
	Cu, µg/l
	10 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	<1
	LST EN ISO 15586:2004
	
	
	

	19
	
	Ni, µg/l
	20 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	4,3
	LST EN ISO 15586:2004
	
	
	

	20
	
	Hg, µg/l
	0,07 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	<0,1
	LST EN ISO 12846:2012
	
	
	

	21
	P1
	Temperatūra, °C
	
	
	
	
	
	2024-10-16
	6,2
	skait. termometras
	UAB „Geomina“

akreditacija Nr. LA.216-01, leidimas Nr. 1393732
	2024-10-28, 2017-07-27
	

	22
	
	pH
	
	
	
	
	
	
	7,99
	LST EN ISO 10523:2012
	
	
	

	23
	
	Eh, mV
	
	
	
	
	
	
	-
	potenciometrija
	
	
	

	24
	
	SEL, µS/cm
	
	
	
	
	
	
	1501
	LST EN 27888:1999
	
	
	

	25
	
	ChDS, mg O/l
	
	
	
	
	
	
	65
	ISO 15705:2002
	
	
	

	26
	
	BDS7, mg O/l
	
	
	
	
	
	
	4,25
	LST EN ISO 5815-1:2019
	
	
	

	27
	
	Cl-, mg/l
	300 mg/l [8]
	
	
	
	
	
	180
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	
	

	28
	
	NO2-,mg N/l 
	
	
	
	
	
	
	<0,016
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	
	

	29
	
	NO3-,mg/l 
	
	
	
	
	
	
	0,17
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	
	

	30
	
	Na+, mg/l
	
	
	
	
	
	
	127
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	

	31
	
	K+, mg/l
	
	
	
	
	
	
	13,9
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	

	32
	
	NH4+,mg N/l 
	
	
	
	
	
	
	2,14
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	
	

	33
	
	N bendrasis, mg/l
	
	
	
	
	
	
	4,67
	LST EN ISO 11905-1:2000
	
	
	

	34
	
	P bendrasis, mg/l
	
	
	
	
	
	
	<0,034
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	

	35
	
	Cr, µg/l
	10 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	5,6
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“

akreditacija Nr. LA.176-01, leidimas Nr. 983766
	2021-02-01, 2012-10-29
	

	36
	
	Zn, µg/l
	100 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	<40
	LST EN ISO 15586:2004
	
	
	

	37
	
	Cu, µg/l
	10 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	7,9
	LST EN ISO 15586:2004
	
	
	

	38
	
	Ni, µg/l
	20 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	2,8
	LST EN ISO 15586:2004
	
	
	

	39
	
	Hg, µg/l
	0,07 μg/l [8]
	
	
	
	
	
	<0,1
	LST EN ISO 12846:2012
	
	
	


Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.
2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.
3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.
2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.  Monitoringas nevykdomas. Sąvartyno dujų tyrimų duomenys pateikti šios ataskaitos prieduose.
3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.
	Eil. Nr.
	Nustatomai parametrai
	Matavimo vnt.
	Matavimo metodas2
	Laboratorija2
	Vertinimo kriterijus3
	Matavimų rezultatas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	46588

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-06-13

	1
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	106,35

	2
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	10,1

	3
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	8,22

	4
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	-47

	5
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	939

	6
	Sausa liekana
	mg/l
	apskaičiuojama
	UAB „Vandens tyrimai“
	
	568

	7
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	leidimas Nr. 983766,
	
	889

	8
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2000
	2012-10-29
	
	81,7

	9
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	264

	10
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	
	
	
	8,45

	11
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	
	
	
	8,45

	12
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	31,2

	13
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1000 mg/l [5, 4]
	8

	14
	HCO3-
	mg/l
	
	
	
	642

	15
	CO32-
	mg/l
	
	
	
	0,05

	16
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,05

	17
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	<0,10

	18
	Na+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	28,5

	19
	K+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	27,1

	20
	Ca2+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	119

	21
	Mg2+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	30,5

	22
	NH4+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	12,86 mg/l* [4]
	3,55

	23
	CO2
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	222

	24
	Mineralinis azotas
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	2,76

	25
	Bendrasis azotas
	mg/l
	LST EN ISO 20236:2022
	
	
	7,2

	26
	Mineralinis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	8,462

	27
	Bendrasis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	0,66

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	46588

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	28
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	106,15

	29
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	11,1

	30
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	8,48

	31
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	95

	32
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	1281

	33
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	1119,137

	34
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	6,46

	35
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	95,4

	36
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	13

	37
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	11,5

	38
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	68

	39
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	37

	40
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	701

	41
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	42
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,016

	43
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	0,057

	44
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	49,6

	45
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	31,7

	46
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	181

	47
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	47,6

	48
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	2,97

	49
	Bendrasis azotas
	mg/l
	LST EN ISO 11905-1:2000
	
	
	3,25

	50
	Bendrasis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	0,072

	51
	Fosfatas
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	3,3 mg/l [5, 4]
	0,21

	52
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	<1

	53
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	7,2

	54
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	9,3

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	46589

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-06-13

	55
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	107,14

	56
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	9,8

	57
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	8,01

	58
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	-67

	59
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	594

	60
	Sausa liekana
	mg/l
	apskaičiuojama
	UAB „Vandens tyrimai“
	
	372

	61
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	leidimas Nr. 983766,
	
	566

	62
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2000
	2012-10-29
	
	11,4

	63
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	41,1

	64
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	
	
	
	6,03

	65
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	
	
	
	6,03

	66
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	6,2

	67
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1000 mg/l [5, 4]
	39,7

	68
	HCO3-
	mg/l
	
	
	
	388

	69
	CO32-
	mg/l
	
	
	
	0,02

	70
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,05

	71
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	<0,10

	72
	Na+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	5,1

	73
	K+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	7,7

	74
	Ca2+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	107

	75
	Mg2+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	8,4

	76
	NH4+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	12,86 mg/l* [4]
	5,47

	77
	CO2
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	198

	78
	Mineralinis azotas
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	4,25

	79
	Bendrasis azotas
	mg/l
	LST EN ISO 20236:2022
	
	
	4,9

	80
	Mineralinis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	13,031

	81
	Bendrasis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	0,085

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	46589

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	82
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	107,13

	83
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	11,5

	84
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	8,71

	85
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	31

	86
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	904

	87
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	793,364

	88
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	8,18

	89
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	54,2

	90
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	10,3

	91
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	8,13

	92
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	25

	93
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	54

	94
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	496

	95
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	96
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,016

	97
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	0,054

	98
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	13,7

	99
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	11,6

	100
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	151

	101
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	33

	102
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	9,01

	103
	Bendrasis azotas
	mg/l
	LST EN ISO 11905-1:2000
	
	
	8,26

	104
	Bendrasis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	<0,034

	105
	Fosfatas
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	3,3 mg/l [5, 4]
	<0,010

	106
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	3,3

	107
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	5,2

	108
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	4,2

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	46590

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-06-13

	109
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	104,56

	110
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	11,4

	111
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,39

	112
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	-29

	113
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	2760

	114
	Sausa liekana
	mg/l
	apskaičiuojama
	UAB „Vandens tyrimai“
	
	1763

	115
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	leidimas Nr. 983766,
	
	2538

	116
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2000
	2012-10-29
	
	57,7

	117
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	323

	118
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	
	
	
	30,8

	119
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	
	
	
	25,4

	120
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	344

	121
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1000 mg/l [5, 4]
	3,8

	122
	HCO3-
	mg/l
	
	
	
	1551

	123
	CO32-
	mg/l
	
	
	
	0,27

	124
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,05

	125
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	<0,10

	126
	Na+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	48,3

	127
	K+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	6,7

	128
	Ca2+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	494

	129
	Mg2+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	73,9

	130
	NH4+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	12,86 mg/l* [4]
	20,7

	131
	CO2
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	262

	132
	Mineralinis azotas
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	16,1

	133
	Bendrasis azotas
	mg/l
	LST EN ISO 20236:2022
	
	
	18,1

	134
	Mineralinis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	49,363

	135
	Bendrasis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	0,91

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	46590

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	136
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	104,17

	137
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	10,6

	138
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,69

	139
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	-15

	140
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	3040

	141
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	2660,69

	142
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	89,2

	143
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	308

	144
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	33

	145
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	28

	146
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	250

	147
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	3,1

	148
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	1707

	149
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	150
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,016

	151
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	0,09

	152
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	33,5

	153
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	8,2

	154
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	552

	155
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	65,9

	156
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	40,9

	157
	Bendrasis azotas
	mg/l
	LST EN ISO 11905-1:2000
	
	
	35,1

	158
	Bendrasis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	0,4

	159
	Fosfatas
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	3,3 mg/l [5, 4]
	<0,010

	160
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	5

	161
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	7,8

	162
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	8,1

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	46591

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-06-13

	163
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	105,29

	164
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	13,1

	165
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,56

	166
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	-54

	167
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	5450

	168
	Sausa liekana
	mg/l
	apskaičiuojama
	UAB „Vandens tyrimai“
	
	2670

	169
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	leidimas Nr. 983766,
	
	3657

	170
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2000
	2012-10-29
	
	45

	171
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	161

	172
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	
	
	
	16,4

	173
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	
	
	
	16,4

	174
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	590

	175
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1000 mg/l [5, 4]
	147

	176
	HCO3-
	mg/l
	
	
	
	1972

	177
	CO32-
	mg/l
	
	
	
	0,74

	178
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,05

	179
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	0,71

	180
	Na+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	541

	181
	K+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	11,2

	182
	Ca2+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	171

	183
	Mg2+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	
	95

	184
	NH4+
	mg/l
	LST EN ISO 14911:2000
	
	12,86 mg/l* [4]
	166

	185
	CO2
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	153

	186
	Mineralinis azotas
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	129

	187
	Bendrasis azotas
	mg/l
	LST EN ISO 20236:2022
	
	
	176

	188
	Mineralinis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	395,514

	189
	Bendrasis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	0,08

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	46591

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	190
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	105,22

	191
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	12,1

	192
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,59

	193
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	-67

	194
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	4030

	195
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	2986,38

	196
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	40

	197
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	175

	198
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	12,7

	199
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	12,7

	200
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	520

	201
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	110

	202
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	1500

	203
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	204
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	0,37

	205
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	0,61

	206
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	450

	207
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	11,8

	208
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	121

	209
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	80,6

	210
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	192

	211
	Bendrasis azotas
	mg/l
	LST EN ISO 11905-1:2000
	
	
	162

	212
	Bendrasis fosforas
	mg/l
	LST EN ISO 6878:2004
	
	
	0,073

	213
	Fosfatas
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	3,3 mg/l [5, 4]
	<0,010

	214
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	26

	215
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	2,8

	216
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	12


 Pastabos:
1Su ataskaita pateikiamos:
1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;
2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.
2Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.
3Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.
4Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.
4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.
5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.
III SKYRIUS.
Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė

ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);

– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.
Sąvartyno dujų monitoringo apžvalga

2024 metų birželio ir spalio mėn. sąvartyno dujų sudėtis tirta dujų kaupimo šuliniuose D1 ir D2. Juose pagal monitoringo programą [9] naudojant mobilią įrangą du kartus per metus buvo nustatytos deguonies (O2), metano (CH4), anglies dioksido (CO2), vandenilio (H2), sieros vandenilio (H2S) ir amoniako (NH3) koncentracijos. 2024 m. atliktų dujų tyrimų protokolai pateikti prieduose bei 6 lentelėje.
 6 lentelė. Sąvartyno dujų tyrimo metu išmatuotos dujų sudedamųjų dalių koncentracijos
	Medžiaga
	D1
	D2

	
	2024-06
	2024-10
	2024-06
	2024-10

	Metanas (CH4), %
	56
	59
	66
	61

	Anglies dvideginis (CO2), %
	6
	8
	5
	8

	Sieros vandenilis (H2S), ppm
	<1
	<1
	<1
	<1

	Vandenilis (H2), ppm
	<1
	<1
	<1
	<1

	Deguonis (O2), %
	4,5
	5,5
	5,5
	7,5

	Amoniakas (NH3), mg/Nm3
	0,08
	0,09
	5,18
	4,97


Sąvartyno dujose vyravo metanas (CH4). Metano procentinė dalis dujose buvo vid. 60,5 %. Sąvartyno dujų emisijoje anglies dvideginio (CO2) ir deguonies (O2) kiekiai buvo nedideli. Jų vidurkiai buvo panašūs, siekė apie 6,5 %. Vandenilio (H2) ir sieros vandenilio (H2S) koncentracijos nesiekė metodo aptikimo ribos. 

Didžiausia amoniako koncentracija buvo nustatyta II pusmetį, dujų kaupimo šulinyje D2 – 4,97 mg/Nm3. 
Filtrato monitoringo apžvalga

Sąvartyno filtrato sudėtis stebima keturiuose filtrato surinkimo šuliniuose (F1, F2, F3, F4). 2024 metais filtrato cheminės sudėties tyrimai atlikti du kartus, t. y. kartą per pusmetį. Filtrate buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (pH, savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra), laboratorijoje ištirtos chlorido, natrio, kalio jonų koncentracijos, cheminio (ChDS) ir biocheminio (BDS7) deguonies suvartojimo reikšmės, biogeninių elementų, mineralinio azoto junginių bei sunkiųjų metalų koncentracijos. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su 2023 metų monitoringo duomenų vidurkiais [10] yra pateikti 7 lentelėje. 

Į sąvartyno filtratą teršiančios medžiagos patenka tiesiai iš sąvartyne sukauptų atliekų, todėl filtrate paprastai aptinkamos itin didelės jų koncentracijos. Ne išimtis yra ir uždaryto sąvartyno filtratas. Tirtuose postuose cheminių analičių koncentracijų metiniai vidurkiai daugiau mažiau buvo panašūs, kaip 2023 m. Kaip ir 2023 m., taip ir šiais ataskaitiniais metais atskirose tyrimo vietose filtrate rasti skirtingi teršiančių medžiagų kiekiai. Mažiausiai teršiančių medžiagų turintis filtratas aptinkamas šulinyje F3, daugiau jų yra šulinyje F1 ir F4, daugiausiai – F2. Šulinio F2 filtratas pasižymėjo aukštomis SEL vertėmis (vid. 26350 µS/cm), kurios rodo, kad filtrate yra itin daug ištirpusių mineralinių medžiagų; nustatyta daug organinių medžiagų, kurių bendrą kiekį rodančio ChDS rodiklio metinė vertė buvo 1595 mgO2/l, biologiškai skaidžios organinės medžiagos kiekį rodančio BDS7 rodiklio – vid. 252 mgO2/l; daug chlorido (vid. 3470 mg/l), natrio (vid. 2575 mg/l), kalio (vid. 6073 mg/l), amonio (vid. 710 mg/l), bendrojo azoto (vid. 718 mg/l), chromo (vid. 500 µg/l) ir nikelio (vid. 325 µg/l). Lyginant su 2023 m. pastebima jog šiuo ataskaitiniu laikotarpiu buvo rasti, daugumos tirtų analičių, mažesni kiekiai, išskyrus chromo ir nikelio, kurių koncentracijos padidėjo.
7 lentelė. Sąvartyno filtrato cheminės sudėties rodiklių vertės 2023–2024 m.
	Rodiklis
	F1
	F2
	F3
	F4

	
	2023 m.
	2024 m.
	2023 m.
	2024 m.
	2023 m.
	2024 m.
	2023 m.
	2024 m.

	
	metų vidurkis
	mažiausia vertė
	metų vidurkis
	didžiausia vertė
	metų vidurkis
	mažiausia vertė
	metų vidurkis
	didžiausia vertė
	metų vidurkis
	mažiausia vertė
	metų vidurkis
	didžiausia vertė
	metų vidurkis
	mažiausia vertė
	metų vidurkis
	didžiausia vertė

	Temperatūra, °C
	9,2
	9,8
	10
	10,2
	9,9
	10,2
	10,3
	10,4
	8,6
	10,2
	10,2
	10,2
	9,4
	10,1
	10,4
	10,7

	SEL, µS/cm
	2067
	1317
	1641
	1964
	29250
	25900
	26350
	26800
	1940
	1547
	1815
	2083
	2175
	1317
	1573
	1828

	pH
	8,43
	8,21
	8,30
	8,39
	9,20
	8,28
	8,66
	9,04
	8,02
	8,35
	8,93
	9,51
	8,61
	8,39
	8,72
	9,05

	ChDS, mgO2/l
	90,1
	77,4
	89,2
	101
	2585
	1550
	1595
	1640
	20,8
	19,7
	21,3
	22,9
	47,7
	36,8
	45,0
	53,1

	BDS7, mgO2/l
	8,21
	5,53
	6,44
	7,34
	507
	225
	252
	278
	4,58
	1,40
	3,84
	6,28
	6,24
	1,06
	3,52
	5,98

	Chloridas (Cl-), mg/l
	154
	164
	172
	180
	4223
	3240
	3470
	3700
	187
	130
	168
	205
	243
	110
	149
	187

	Nitritas (NO2-), mg/l
	0,16
	<0,05
	1,50
	3,00
	0,26
	<0,05
	0,0
	<0,016
	2,8
	0,54
	15,7
	30,8
	8,1
	0,84
	13,8
	26,8

	Nitratas (NO3-), mg/l
	4,63
	<0,10
	29,5
	59,0
	3,30
	0,40
	0,47
	0,53
	91,8
	56,2
	74,6
	93,0
	87,3
	140
	152
	164

	Natris (Na+), mg/l
	120
	125
	130
	134
	2927
	2318
	2575
	2832
	57,3
	42,9
	60,4
	77,8
	123
	19,6
	65,6
	61,5

	Kalis (K+), mg/l
	167
	185
	192
	199
	6690
	5565
	6073
	6580
	343
	232
	319
	406
	410
	69,5
	144
	218

	Amonis (NH4+), mg/l
	73,2
	66,7
	61,6
	56,5
	943
	861
	710
	558
	12,7
	26,1
	13,9
	1,85
	31,5
	9,24
	4,98
	0,71

	Bendrasis azotas, mg/l
	70,8
	58,7
	63,3
	67,8
	961
	670
	718
	766
	35,2
	23,7
	31,1
	38,4
	53,2
	35,8
	41,2
	46,6

	Bendrasis fosforas, mg/l
	0,14
	0,116
	0,128
	0,14
	3,86
	2,64
	2,78
	2,92
	0,044
	<0,034
	0,013
	0,026
	0,064
	<0,034
	0,008
	0,016

	Chromas (Cr), µg/l
	36,1
	59
	71,5
	84
	289
	470
	500
	530
	3,25
	12
	13
	16
	8
	8
	13
	17

	Cinkas (Zn), µg/l
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40
	<40

	Gyvsidabris (Hg), µg/l
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	0,095
	<0,1
	0,09
	0,18
	0,055
	<0,1
	0,09
	0,17
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	Kadmis (Cd), µg/l
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3

	Nikelis (Ni), µg/l
	42
	51
	53
	55
	250
	280
	325
	370
	8,65
	11
	12
	13
	29
	12
	14
	16

	Švinas (Pb), µg/l
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1

	Varis (Cu), µg/l
	<1
	<1
	3
	6
	2,8
	5
	10
	14
	2,5
	<1
	<1
	1,8
	2,3
	3,4
	3,5
	3,6


Pastabos:
	x
	 – padidėjusi rodiklio vertė


Kitų šulinių filtrate pagrindinės teršiančios medžiagos buvo tos pačios – azoto junginiai, chloridas, organinės medžiagos – tik jų koncentracijos buvo gerokai mažesnės. Esamos sudėties filtratas, patekęs į gamtinę aplinką, ją stipriai užterštų. Sąvartyne filtratas į gamtinę aplinką neišleidžiamas.

IŠVADA
2024 m. sąvartyno filtrate buvo daug teršiančių medžiagų – azoto junginiai, chlorido, organinių medžiagų, chromo ir nikelio. Daugiausiai teršiančių medžiagų išlikę pietvakarinėje sąvartyno dalyje įrengtame filtrato surinkimo šulinyje F2. Esamos sudėties filtratas, patekęs į gamtinę aplinką, ją stipriai užterštų.
Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo rezultatai

Paviršinio vandens cheminės sudėties apibendrinti tyrimų rezultatai pateikti 8 lentelėje. Palyginimui joje pateikti ankstesnių tyrimų duomenys [10], nuotekų tvarkymo reglamente [6] nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos ir jų atitikimas kanalo ekologinio potencialo klasėms, nustatytas pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką [7]. 

Paviršinis vanduo sąvartyne tiriamas pietinėje sąvartyno dalyje esančiame kanale įrengtame poste P1. Paviršinio vandens tyrimai 2024 m. atlikti du kartus per metus. Tyrimų metu lauko sąlygomis buvo nustatyti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), SEL ir vandens temperatūra) bei laboratorijoje ištirtos chlorido, natrio, kalio jonų koncentracijos, biogeninių elementų ir mineralinio azoto junginių koncentracijos, ChDS ir BDS7 rodiklių reikšmės bei mikroelementų (chromo, cinko, gyvsidabrio, nikelio ir vario) koncentracijos. 

2024 m. vanduo buvo silpnai šarminis pH vid. 7,98. SEL rodiklis preliminariai nurodantis galimą taršą ir mineralizaciją buvo aukšta (vid. 1588 µS/cm). Atsižvelgiant į bendrą vaizdą pastebima, jog šiais ataskaitiniais metais vandens kokybė buvo šiek tiek geresnė nei 2023 m. Šiais ataskaitiniais metais, pirmą pusmetį daugelio tirtų rodiklių vertės buvo didesnės, nei antrą pusmetį atlikus tyrimus. 
Nuo 2021 m. tolygiai didėja BDS7 rodiklio metinis vidurkis, kuris pakilo nuo 1,99 iki 3,91 mgO2/l. Pagal pastarąjį rodiklį 2024 m. vanduo atitiko vidutinę ekologinio potencialo klasę. Šiais ataskaitiniais metais vandens būklę labiausiai blogino amonio azoto junginių kiekiai (vid. 2,19 mgN/l) pagal kurį vanduo buvo labai blogos būklės. Pagal bendrąjį azotą (vid. 5,44 mg/l) atitiko vidutinę ekologinio potencialo klasę, o pagal bendrojo fosforo (vid. 0,016 mgP/l) ir nitrato azotą (0,03 mgN/l) vanduo išliko labai geros būklės. 

Nuotekos iš sutvarkyto sąvartyno į aplinką neišleidžiamos, tiesioginė taršos emisija iš uždengtų atliekų sukaupimo vietų į paviršinį vandenį taip pat negalima. Nuo 2023 m. vidutinė chloridų metinė vertė padidėjo apie 2,2 karto, iki 179 mg/l. Taip pat rasti didesni natrio (vid. 141 mg/l) ir kalio (vid. 15,2 mg/l) kiekiai. 
8 lentelė. Paviršinio vandens cheminės sudėties rodiklių vertės (2023–2024 m.)
	Rodiklis
	Vertinimo kriterijus**
	P1

	
	
	2023 m.
	2024 m.
	2024 m.
	2024 m.

	
	
	metų vidurkis
	mažiausia vertė
	metų vidurkis
	didžiausia vertė

	Temperatūra, °C
	–
	4,7
	6,2
	10,4
	14,6

	SEL, µS/cm
	–
	1441
	1501
	1588
	1675

	pH
	–
	7,48
	7,97
	7,98
	7,99

	ChDS, mgO2/l
	–
	46,4
	65,0
	73,9
	82,8

	BDS7, mgO2/l
	***
	3,89
	3,56
	3,91
	4,25

	Chloridas (Cl-), mg/l
	300
	82,5
	177
	179
	180

	Natris (Na+), mg/l
	–
	61,3
	127
	141
	155

	Kalis (K+), mg/l
	–
	9,59
	13,9
	15,2
	16,4

	Nitritas (NO2-), mg/l
	–
	0,45
	<0,016
	4,95
	9,89

	Nitratas (NO3-), mg/l
	–
	36,7
	0,13
	0,15
	0,17

	Nitrato azotas (NO3-N)*, mgN/l
	***
	8,29
	0,03
	0,03
	0,03

	Amonis (NH4+), mg/l
	–
	9,49
	2,87
	2,81
	2,75

	Amonio azotas (NH4-N)*, mgN/l
	***
	7,38
	2,23
	2,19
	2,14

	Bendrasis azotas, mg/l
	***
	20,0
	6,2
	5,44
	4,67

	Bendrasis fosforas, mgP/l
	***
	0,023
	<0,034
	0,016
	0,032

	Chromas (Cr), µg/l
	10
	1,1
	5,6
	6,6
	7,5

	Cinkas (Zn), µg/l
	100
	<40
	<40
	<40
	<40

	Gyvsidabris (Hg), µg/l
	0,07
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	Nikelis (Ni), µg/l
	34
	1,2
	2,8
	3,6
	4,3

	Varis (Cu), µg/l
	10
	1,65
	<1
	3,95
	7,9


Pastabos: skaičiuojant metinį vidurkį ar rodiklio reikšmę iš kitos junginio formos, vertė esanti žemiau metodo aptikimo ribos prilyginama nuliui;
* – rodiklio vertė perskaičiuota iš kitos junginio formos;
** – kaip vertinimo kriterijai priimtos Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija [6], 1 ir 2 priede nurodytos DLK-AKS vidaus paviršiniuose vandenyse ir DLK vandens telkinyje-priimtuve;
*** – vertinimo kriterijus – upių, kurios priskiriamos prie labai pakeistų vandens telkinių, ir kanalų ekologinio potencialo klasės –  nustatytos pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. D1- 533 redakcija [7]:

	x
	 – maksimalus
	x
	 – vidutinis
	x
	 – blogas
	x
	 – atkreiptinas dėmesys

	x
	 – geras
	
	
	x
	 – labai blogas arba viršytas vertinimo kriterijus
	
	


2024 m. posto P1 vandenyje tirtų mikroelementų koncentracijos išliko nedidelės arba nesiekė nustatytų vertinimo kriterijų.

IŠVADA

2024 m. paviršinio vandens būklė pagal skirtingus rodiklius kito tarp labai geros ir labai blogos. Šalia sąvartyno esančio kanalo vandens būklę blogino esamas užterštumas amoniu. Taršos mikroelementais nenustatyta.
IV SKYRIUS.
 APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA 
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI
6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 m.):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijus viršijančius parametrus

Uždarytame odų pramonės atliekų sąvartyne (toliau tekste – sąvartyne) poveikio požeminiam vandeniui monitoringo tinklą sudaro keturi monitoringo gręžiniai: Nr. 46588, 46589, 46590 ir 46591, išdėstyti sąvartyno teritorijoje. Visi monitoringo gręžiniai įrengti į gruntinio vandens sluoksnį. Gręžinių būklė 2024 metais buvo gera. Jie tvarkingi ir tinkami tolimesniam monitoringo vykdymui. 

2024 m. pagal monitoringo programą [9] buvo atlikti visi numatyti tyrimai. Du kartus per metus buvo matuojamas gruntinio vandens lygis, fiziniai-cheminiai parametrai (pH, oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), SEL, temperatūra). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), apskaičiuota bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma (BIMMS). Nustatyta ChDS vertė bei biogeninių elementų (bendrojo azoto ir bendrojo fosforo) kiekiai. Rudenį nustatytos mikroelementų koncentracijos (3 lentelė). Vandens mėginiai buvo renkami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [2, 3]. 2024 metais atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4], ribinėmis vertėmis (RV) [5] pateikti 9 lentelėje.
2024 m. pavasarį gruntinio vandens lygis siekė vid. 3,24 m nuo žemės paviršiaus, rudenį – vid. 3,41 m nuo ž. pav. Ataskaitiniu laikotarpiu absoliutiniai aukščiai kito 104,56–107,14 m intervale. Pagal absoliutinį aukštį žemiausiai vanduo laikėsi gręžinyje Nr. 46589, aukščiausiai – Nr. 46590. Teritorijoje pagrinde vyravo silpnai šarminė terpė (vid. pH = 7,96) bei redukcinės (deguonies stokojančios) sąlygos (vid. Eh = -19 mV). SEL vertė yra vienas iš rodiklių, pagal kurį netiesiogiai galima spręsti apie bendro pobūdžio požeminio vandens užterštumą. Sąvartyno teritorijoje slūgsančiame gruntiniame vandenyje SEL kito 594–5450 µS/cm intervale. Sprendžiant pagal šį rodiklį, teritorijoje didžiausias gruntinio vandens užterštumas buvo ties gręžiniu Nr. 46591. Mažesnė tarša buvo gręžinyje Nr. 46590, mažiausiai jaučiama – ties Nr. 46588 ir 46589.
Sąlyginai švariausias buvo gręžinių Nr. 46588 ir 46589 vanduo. Juose nė vienos tirtos cheminės analitės vertė nesiekė ir neviršijo RV ar DLK. Šių dviejų gręžinių vanduo buvo vidutinės mineralizacijos (vid. 842 mg/l), pavasarį vidutinio bendrojo kietumo (vid. 7,24 mg-ekv/l), o rudenį – kietas (vid. 11,65 mg-ekv/l). Čia nustatyti mažiausi organinių medžiagų kiekiai. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, buvo gana nedidelis – vid. 26,9 mgO2/l. ChDS rodiklio, apibūdinančio bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, reikšmės kito 41,1–264 mgO2/l ribose. Didesnės ChDS ir PS vertės nustatytos pavasarį Gr. 46588. Tarp tirtų jonų dominavo hidrokarbonatai (vid. 557 mg/l) ir kalcis (vid. 140 mg/l), todėl vanduo buvo gamtoje įprasto kalcio hidrokarbonatinio tipo. Azoto junginių kiekiai buvo minimalūs ar žemiau metodo nustatymo ribos, tik rudenį gr. Nr. 46589 amonio koncentracijos buvo padidėjusios (9,01 mg/l), bet LDK nesiekė.
9 lentelė. Kai kurių gruntinio vandens cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK 
	Rodiklis
	DLK [4]
	RV [5]
	Nr. 46588
	Nr. 46589
	Nr. 46590
	Nr. 46591

	
	
	
	2024 m. pavasaris
	2024 m. ruduo
	2024 m. pavasaris
	2024 m. ruduo
	2024 m. pavasaris
	2024 m. ruduo
	2024 m. pavasaris
	2024 m. ruduo

	BIMMS, mg/l
	–
	–
	889
	1119
	566
	793
	2538
	2661
	3657
	2986

	Bendrasis kietumas, mg-ekv/l
	–
	–
	8,45
	13,0
	6,03
	10,3
	30,8
	33,0
	16,4
	12,7

	PS, mgO2/l
	–
	–
	81,7
	8,18
	11,4
	6,46
	57,7
	89,2
	45,0
	40,0

	ChDS, mgO2/l
	–
	–
	264
	95,4
	41,1
	54,2
	323
	308
	161
	175

	Chloridas (Cl-), mg/l
	500
	500
	31,2
	68,0
	6,20
	25,0
	344
	250
	590
	520

	Sulfatas (SO42-), mg/l
	1000
	1000
	8,00
	37,0
	39,7
	54,0
	3,80
	3,10
	147
	110

	Hidrokarbonatas (HCO3-), mg/l
	–
	–
	642
	701
	388
	496
	1551
	1707
	1972
	1500

	Nitritas (NO2-), mg/l
	1
	1
	<0,05
	<0,016
	<0,05
	<0,016
	<0,05
	<0,016
	<0,05
	0,37

	Nitratas (NO3-), mg/l
	50
	100
	<0,10
	0,057
	<0,10
	0,054
	<0,10
	0,09
	0,71
	0,61

	Natris (Na+), mg/l
	–
	–
	28,5
	49,6
	5,10
	13,7
	48,3
	33,5
	541
	450

	Kalis (K+), mg/l
	–
	–
	27,1
	31,7
	7,70
	11,6
	6,70
	8,20
	11,2
	11,8

	Kalcis (Ca2+), mg/l
	–
	–
	119
	181
	107
	151
	494
	552
	171
	121

	Magnis (Mg2+), mg/l
	–
	–
	30,5
	47,6
	8,40
	33,0
	73,9
	65,9
	95,0
	80,6

	Amonis (NH4+), mg/l
	12,86*
	–
	3,55
	2,97
	5,47
	9,01
	20,7
	40,9
	166
	192

	Bendrasis azotas (Nb), mgN/l
	–
	–
	7,20
	3,25
	4,90
	8,26
	18,1
	35,1
	176
	162

	Bendrasis fosforas (Pb), mgP/l
	–
	–
	0,66
	0,072
	0,085
	<0,034
	0,31
	0,40
	0,08
	0,073

	Fosfatai, mg/l
	–
	–
	–
	0,21
	–
	<0,010
	–
	<0,010
	–
	<0,010

	Chromas (Cr), µg/l
	500
	100
	–
	<1
	–
	3,3
	–
	5
	–
	26

	Varis (Cu), µg/l
	100
	2000
	–
	7,2
	–
	5,2
	–
	7,8
	–
	2,8

	Nikelis (Ni), µg/l
	40
	100
	–
	9,3
	–
	4,2
	–
	8,1
	–
	12


Pastabos: * – vertė perskaičiuota iš kitos junginio formos; 
	x
	– viršijama RV [5];

	x
	– viršijama DLK [4];

	x
	– analitės vertė yra padidėjusi.


Gręžinio Nr. 46590 tirtas vanduo buvo labai kietas (vid. 31,9 mg-ekv/l), aukštos mineralizacijos (vid. 2600 mg/l). Jame buvo didžiausi organinės medžiagos kiekiai: PS vertė siekė vid. 73,5 mgO2/l, ChDS – vid. 316 mgO2/l. Gręžinyje Nr. 46590 nustatyti gamtinei švariai aplinkai nebūdingi hidrokarbonatų (1629 mg/l) ir chloridų (297 mg/l) kiekiai. Didelis vandens kietumas ir didelė hidrokarbonatų koncentracija rodo senos gruntinio vandens taršos degradaciją. Amonio koncentracios siekė 20,7–40,9 mg/l, šios reikšmės viršijo DLK. 
Šiaurės rytinėje sąvartyno pusėje, ties gręžiniu Nr. 46591, vanduo buvo užterštas labiausiai. Gręžinio Nr. 46591 vandens mineralizacija buvo aukšta (vid. 3322 mg/l), vanduo kietas (vid. 14,6 mg-ekv/l). PS vertės siekė vid. 42,5 mgO2/l, ChDS – vid. 168 mgO2/l. Hidrokarbonatų koncentracija siekė iki 1972 mg/l, sulfatų – iki 147 mg/l. Chloridų kiekis siekė vid. 555 mg/l ir tiek pavasarį, tiek rudenį ši vertė viršijo RV ir DLK. Gręžinyje Nr. 46591 buvo nustatytos didelės natrio (vid. 496 mg/l) koncentracijos. Amonio kiekiai siekė vid. 179 mg/l ir tiek pavasarį, tiek rudenį nustatytos vertės ženkliai viršijo DLK. 
Gręžiniuose Nr. 46590 ir 46591, kuriuose buvo nustatyti viršijimai amoniu, nustatyti ir didesni bendrojo azoto kiekiai. Juose bendrojo azoto rasta 18,1–176 mgN/l. Didžiausi kiekiai nustatyti gręžinyje Nr. 46591. Bendrojo fosforo, šiais ataskaitiniais metais, kiekiai buvo minimalūs. 

2024 m. neleistinos taršos mikroelementais nenustatyta. Vario rasta 2,8–7,8 µg/l, nikelio – 4,2–12 µg/l, chromo – <1–26 µg/l. Visos didžiausios metalų koncentracijos nustatytos gręžinyje Nr. 46591.
IŠVADOS
2024 m. uždaryto odų pramonės atliekų sąvartyno, esančio Jurgeliškių k., Šiaulių r. sav., teritorijoje gruntinio vandens kokybė ties skirtingais gręžiniais buvo ne vienoda. Intensyvia tarša pasižymėjo gręžinių Nr. 46590 ir 46591 vanduo. Juose nustatyta aukšta mineralizacija, dideli organinių medžiagų, gamtiškai švariai aplinkai nebūdingi tirtų jonų kiekiai. Amonio koncentracijos viršijo DLK. Ties gręžiniu Nr. 46591 chloridų vertė viršijo RV ir DLK. Didžiausios cheminių analičių vertės buvo gręžinio Nr. 46591 vandenyje. Sąlyginai švariausias buvo gręžinių Nr. 46588 ir 46589 vanduo. Juose nė vienos tirtos cheminės analitės vertė nesiekė ir neviršijo nustatytų vertinimo kriterijų. Sąvartyno teritorijoje neleistinos taršos mikroelementais nenustatyta. Monitoringo rezultatai rodo, kad gruntinis vanduo uždaryto odų sąvartyno teritorijoje tebėra užterštas iš sąvartyne sukauptų atliekų patekusiomis medžiagomis, tačiau didelis vandens kietumas ir didelė hidrokarbonatų koncentracija rodo senos gruntinio vandens taršos degradaciją. 
Ataskaitą parengė 
UAB „Geomina“ aplinkos inžinierė Renata Barkauskienė, tel.: (8-41) 545536
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