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UAB „TOKSIKA“ ŠIAULIŲ PADALINIO ĮRENGINIO,
ESANČIO ŠIAULIŲ R. SAV., JURGELIŠKIŲ K.
APLINKOS MONITORINGO 
2024 M. ATASKAITA







Parengė: 
Vyr. Aplinkos inžinierius						Marius Turskis




Direktorius			Mindaugas Čegys






Šiauliai, 2025
UAB „Geomina“
Vaidoto g. 42c, 76137 Šiauliai 
Tel./fax.: (8-41) 54 55 36, el. paštas: info@geomina.lt
Ūkio subjektų aplinkos
					        				monitoringo nuostatų
					       					4 priedas

	Aplinkos apsaugos agentūrai 
	X

	Lietuvos geologijos tarnybai
	X

	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
	


(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA
I SKYRIUS.
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
	1.1. teisinis statusas:
	

	  juridinis asmuo
	

	  juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
	X

	  fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)



	1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB „Toksika “ Šiaulių filialas
	244670310

	1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	pastato ar pastatų komplekso nr.
	korpusas
	buto ar 
negyvenamosios patalpos nr.

	Šiaulių r.
	Jurgeliškių k.
	
	
	
	

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	(8-41) 211029
	
	b.skrabalius@toksika.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta:

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	Pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė, pavojingų atliekų sąvartynas ir pavojingų atliekų deginimo įrenginys

	Adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	pastato ar pastatų komplekso nr.
	korpusas
	buto ar 
negyvenamosios patalpos nr.

	Šiaulių r.
	Jurgeliškių k.
	
	10
	
	

	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	8-41 545536
	8-41 545536
	info@geomina.lt

	4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m.
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II SKYRIUS.
 POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS
1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.
[bookmark: _Hlk62652596]2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.  Monitoringas nevykdomas. 
3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.
	Eil. Nr.
	Nustatomai parametrai
	Matavimo vnt.
	Matavimo metodas2
	Laboratorija2
	Vertinimo kriterijus3
	Matavimų rezultatas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	29478

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	1
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	108,9

	2
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	12,6

	3
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,83

	4
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	-44

	5
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	885

	6
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	900,57

	7
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	12,9

	8
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	64,8

	9
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	12,6

	10
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	10,7

	11
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	3,7

	12
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	3,7

	13
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	652

	14
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	15
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	0,23

	16
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	5,9

	17
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	3,38

	18
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	5,75

	19
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	185

	20
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	40,3

	21
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	0,61

	22
	Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	50 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,6

	23
	Ksilenas (izomerų suma)
	µg/l
	apskaičiuojama
	
	500 µg/l [5]
	<1,9

	24
	Toluenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	1000 µg/l [5]
	<1,2

	25
	Etil-Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	300 µg/l [5]
	<0,9

	26
	p- ir m- Ksilenai
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,9

	27
	o- Ksilenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,0

	28
	BEA (C6-C10) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2014
	
	10 mg/l [6]
	<0,14

	29
	DEA (C10-C28) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2007
	
	
	<0,13

	30
	Cd
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	6 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,3

	31
	Pb
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	75 µg/l [5], 32 µg/l [4]
	17

	32
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	4,7

	33
	Zn
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4]
	56

	34
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	10

	35
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	16

	36
	As
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	50 µg/l [5, 4]
	4

	37
	Hg
	µg/l
	LST EN ISO 12846:2012
	
	1 µg/l [5, 4]
	<0,1

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	29482

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	38
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	106,4

	39
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	13,4

	40
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,79

	41
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	44

	42
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	736

	43
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	733,366

	44
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	1,44

	45
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	8,98

	46
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	10,8

	47
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	8,51

	48
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	6,7

	49
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	16

	50
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	519

	51
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	52
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,016

	53
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	0,32

	54
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	5,46

	55
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	1,21

	56
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	137

	57
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	47,6

	58
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	0,076

	59
	Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	50 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,6

	60
	Ksilenas (izomerų suma)
	µg/l
	apskaičiuojama
	
	500 µg/l [5]
	<1,9

	61
	Toluenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	1000 µg/l [5]
	<1,2

	62
	Etil-Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	300 µg/l [5]
	<0,9

	63
	p- ir m- Ksilenai
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,9

	64
	o- Ksilenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,0

	65
	BEA (C6-C10) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2014
	
	10 mg/l [6]
	<0,14

	66
	DEA (C10-C28) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2007
	
	
	<0,13

	67
	Cd
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	6 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,3

	68
	Pb
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	75 µg/l [5], 32 µg/l [4]
	6,6

	69
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	<1

	70
	Zn
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4]
	<40

	71
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	<1

	72
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	<2

	73
	As
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	50 µg/l [5, 4]
	<1

	74
	Hg
	µg/l
	LST EN ISO 12846:2012
	
	1 µg/l [5, 4]
	<0,1

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	57813

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	75
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	107,39

	76
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	13,4

	77
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,51

	78
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	151

	79
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	1078

	80
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	942,754

	81
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	2,5

	82
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	50,6

	83
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	9,95

	84
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	9,56

	85
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	62

	86
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	42

	87
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	583

	88
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	89
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,016

	90
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	0,53

	91
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	77,1

	92
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	1,67

	93
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	141

	94
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	35,4

	95
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	0,054

	96
	Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	50 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,6

	97
	Ksilenas (izomerų suma)
	µg/l
	apskaičiuojama
	
	500 µg/l [5]
	<1,9

	98
	Toluenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	1000 µg/l [5]
	<1,2

	99
	Etil-Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	300 µg/l [5]
	<0,9

	100
	p- ir m- Ksilenai
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,9

	101
	o- Ksilenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,0

	102
	BEA (C6-C10) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2014
	
	10 mg/l [6]
	<0,14

	103
	DEA (C10-C28) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2007
	
	
	<0,13

	104
	Cd
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	6 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,3

	105
	Pb
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	75 µg/l [5], 32 µg/l [4]
	1,7

	106
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	2,6

	107
	Zn
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4]
	<40

	108
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	4,3

	109
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	5,1

	110
	As
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	50 µg/l [5, 4]
	3,1

	111
	Hg
	µg/l
	LST EN ISO 12846:2012
	
	1 µg/l [5, 4]
	<0,1

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	57814

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	112
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	107,17

	113
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	14,1

	114
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,28

	115
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	101

	116
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	2800

	117
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	1924,01

	118
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	42,2

	119
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	333

	120
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	22,2

	121
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	10,8

	122
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	560

	123
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	110

	124
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	657

	125
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	126
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,016

	127
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	<0,034

	128
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	189

	129
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	3,53

	130
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	342

	131
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	62,3

	132
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	0,18

	133
	Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	50 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	3,7

	134
	Ksilenas (izomerų suma)
	µg/l
	apskaičiuojama
	
	500 µg/l [5]
	<1,9

	135
	Toluenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	1000 µg/l [5]
	2,9

	136
	Etil-Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	300 µg/l [5]
	<0,9

	137
	p- ir m- Ksilenai
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,9

	138
	o- Ksilenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	1,3

	139
	BEA (C6-C10) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2014
	
	10 mg/l [6]
	<0,14

	140
	DEA (C10-C28) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2007
	
	
	<0,13

	141
	Cd
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	6 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,3

	142
	Pb
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	75 µg/l [5], 32 µg/l [4]
	4,8

	143
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	5

	144
	Zn
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4]
	<40

	145
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	12

	146
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	190

	147
	As
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	50 µg/l [5, 4]
	17

	148
	Hg
	µg/l
	LST EN ISO 12846:2012
	
	1 µg/l [5, 4]
	<0,1

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	57815

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	149
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	107,63

	150
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	15,1

	151
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	6,83

	152
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	99

	153
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	964

	154
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	836,948

	155
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	78,1

	156
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	2390

	157
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	10,8

	158
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	9,68

	159
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	17

	160
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	4,2

	161
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	590

	162
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	163
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,016

	164
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	0,088

	165
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	9,16

	166
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	11,2

	167
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	157

	168
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	35,4

	169
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	12,9

	170
	Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	50 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,6

	171
	Ksilenas (izomerų suma)
	µg/l
	apskaičiuojama
	
	500 µg/l [5]
	<1,9

	172
	Toluenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	1000 µg/l [5]
	<1,2

	173
	Etil-Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	300 µg/l [5]
	<0,9

	174
	p- ir m- Ksilenai
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,9

	175
	o- Ksilenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,0

	176
	BEA (C6-C10) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2014
	
	10 mg/l [6]
	<0,14

	177
	DEA (C10-C28) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2007
	
	
	<0,13

	178
	Cd
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	6 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	0,83

	179
	Pb
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	75 µg/l [5], 32 µg/l [4]
	9,6

	180
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	9,9

	181
	Zn
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4]
	1000

	182
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	21

	183
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	300

	184
	As
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	50 µg/l [5, 4]
	60

	185
	Hg
	µg/l
	LST EN ISO 12846:2012
	
	1 µg/l [5, 4]
	<0,1

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	57816

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	186
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	107,54

	187
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	11,9

	188
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,71

	189
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	114

	190
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	654

	191
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	620,661

	192
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	17,2

	193
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	68,4

	194
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	9,05

	195
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	7,35

	196
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	0,89

	197
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	2,9

	198
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	448

	199
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	200
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	0,051

	201
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	0,11

	202
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	1,66

	203
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	2,5

	204
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	137

	205
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	26,9

	206
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	0,65

	207
	Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	50 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,6

	208
	Ksilenas (izomerų suma)
	µg/l
	apskaičiuojama
	
	500 µg/l [5]
	<1,9

	209
	Toluenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	1000 µg/l [5]
	<1,2

	210
	Etil-Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	300 µg/l [5]
	<0,9

	211
	p- ir m- Ksilenai
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,9

	212
	o- Ksilenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,0

	213
	BEA (C6-C10) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2014
	
	10 mg/l [6]
	<0,14

	214
	DEA (C10-C28) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2007
	
	
	<0,13

	215
	Cd
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	6 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,3

	216
	Pb
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	75 µg/l [5], 32 µg/l [4]
	2,6

	217
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	1,3

	218
	Zn
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4]
	<40

	219
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	5,7

	220
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	4,6

	221
	As
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	50 µg/l [5, 4]
	5,4

	222
	Hg
	µg/l
	LST EN ISO 12846:2012
	
	1 µg/l [5, 4]
	<0,1

	
	
	
	
	
	
	gręžinio Nr.4
	57817

	
	
	
	
	
	
	data
	2024-10-16

	223
	Vandens lygis abs. a.
	m
	spec. matavimo juosta
	UAB „Geomina“
	
	107,82

	224
	Temperatūra
	 °C
	skait. termometras
	
	
	14,1

	225
	pH
	
	LST EN ISO 10523:2012
	leidimas Nr. 1393732,
	
	7,67

	226
	Eh
	mV
	potenciometrija
	2017-07-27
	
	208

	227
	Savitasis elektros laidis
	µS/cm
	LST EN 27888:1999
	
	
	1481

	228
	Ištirpusių min. medž. suma
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	1170,797

	229
	Permanganato skaičius
	mg O/l
	LST EN ISO 8467:2002 
	
	
	3,08

	230
	ChDS
	mg O/l
	ISO 15705:2002
	
	
	34,4

	231
	Bendras kietumas
	mg-ekv/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	9,55

	232
	Karbonatinis kietumas
	mg-ekv/l
	apskaičiuojama
	
	
	7,08

	233
	Cl-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	500 mg/l [5, 4]
	160

	234
	SO42-
	mg/l
	LST EN ISO 10304
	
	1000 mg/l [5, 4]
	200

	235
	HCO3-
	mg/l
	LST ISO 9963-1
	
	
	432

	236
	CO32-
	mg/l
	apskaičiuojama
	
	
	<6,7

	237
	NO2- 
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	1 mg/l [5, 4]
	<0,016

	238
	NO3-
	mg/l
	LST EN ISO 10304-1:2009
	
	100 mg/l [5, 4]
	18

	239
	Na+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	188

	240
	K+
	mg/l
	LST ISO 9964-3:1998 
	
	
	6,68

	241
	Ca2+
	mg/l
	LST ISO 6058:1998
	
	
	127

	242
	Mg2+
	mg/l
	LST ISO 6059:1998
	
	
	39,1

	243
	NH4+
	mg/l
	LST ISO 7150-1:1998 
	
	12,86 mg/l* [4]
	0,017

	244
	Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	50 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	<0,6

	245
	Ksilenas (izomerų suma)
	µg/l
	apskaičiuojama
	
	500 µg/l [5]
	<1,9

	246
	Toluenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	1000 µg/l [5]
	<1,2

	247
	Etil-Benzenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	300 µg/l [5]
	<0,9

	248
	p- ir m- Ksilenai
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,9

	249
	o- Ksilenas
	µg/l
	ISO 11423-1:1997
	
	
	<1,0

	250
	BEA (C6-C10) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2014
	
	10 mg/l [6]
	<0,14

	251
	DEA (C10-C28) koncentracija
	mg/l
	US EPA Method 8015C:2007
	
	
	<0,13

	252
	Cd
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	UAB „Vandens tyrimai“
	6 µg/l [5], 10 µg/l [4]
	0,4

	253
	Pb
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	leidimas Nr. 983766,
	75 µg/l [5], 32 µg/l [4]
	6,6

	254
	Cr
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	2012-10-29
	100 µg/l [5], 500 µg/l [4]
	8,7

	255
	Zn
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	1000 µg/l [5], 3000 µg/l [4]
	<40

	256
	Cu
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	2000 µg/l [5], 100 µg/l [4]
	14

	257
	Ni
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	100 µg/l [5], 40 µg/l [4]
	15

	258
	As
	µg/l
	LST EN ISO 15586:2004
	
	50 µg/l [5, 4]
	7,2

	259
	Hg
	µg/l
	LST EN ISO 12846:2012
	
	1 µg/l [5, 4]
	0,23


Pastabos:
1Su ataskaita pateikiamos:
1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;
2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.
2Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.
3Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.
4Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.
4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.
[bookmark: _Hlk84237410]5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. 
	Eil. Nr.

	Stebėjimo objektas
	Nustatomi parametrai
	Vertinimo kriterijus1
	Matavimų vieta
	Matavimo atlikimo data ir laikas
	Matavimų rezultatai
	Matavimo metodas2
	Laboratorija, atlikusi
matavimus

	
	
	
	
	koordinatės
	atstumas nuo taršos šaltinio, km
	
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Dr. 1
	Sausųjų medžiagų kiekis, %
	–
	X: 6209986 Y: 454856
	0,03 km PR kryptimi
	2024-10-16
	85,5
	ISO 11465:1993,
LST EN 12880:2002
	UAB „Geomina“
leidimas 
Nr. 1393732
	2017.07.27

	2. 
	
	NP indeksas
	800 mg/kg s. g. [6]
	
	
	
	1100
	LST EN ISO 16703:2011
	
	

	3. 
	
	Naftalenas
	1,5·104 μg/kg [5]
	
	
	
	3,6
	ISO 13877:1998
skysčių chromatografija
	UAB „Vandens tyrimai“
leidimas 
Nr. 983766
	2012.10.29

	4. 
	
	Fenantrenas
	1,2·106 μg/kg [5]
	
	
	
	6,2
	
	
	

	5. 
	
	Antracenas
	7·104  μg/kg [5]
	
	
	
	1,4
	
	
	

	6. 
	
	Fluorantenas
	4·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	7. 
	
	Pirenas
	25·104 μg/kg [5]
	
	
	
	5,9
	
	
	

	8. 
	
	Chrizenas
	1·104 μg/kg [5]
	
	
	
	2,5
	
	
	

	9. 
	
	Benzo(b)fluorantenas
	1,2·104 μg/kg [5]
	
	
	
	3,7
	
	
	

	10. 
	
	Benzo(k)fluorantenas
	2,2·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1,4
	
	
	

	11. 
	
	Benzo(a)pirenas
	1,5·103 μg/kg [5]
	
	
	
	4,4
	
	
	

	12. 
	
	Benzo(g,h,i)perilenas
	3·106 μg/kg [5]
	
	
	
	13
	
	
	

	13. 
	
	Indeno(1,2,3-cd)pirenas
	2,5·104 μg/kg [5]
	
	
	
	4,4
	
	
	

	14. 
	
	Kadmis
	2,5 mg/kg [5]
	
	
	
	0,49
	LST ISO 11047:2004
GF-AAS
	
	

	15. 
	
	Chromas
	300 mg/kg [5]
	
	
	
	22
	
	
	

	16. 
	
	Varis
	100 mg/kg [5]
	
	
	
	43
	
	
	

	17. 
	
	Nikelis
	150 mg/kg [5]
	
	
	
	20
	
	
	

	18. 
	
	Švinas
	150 mg/kg [5]
	
	
	
	21
	
	
	

	19. 
	
	Cinkas
	600 mg/kg [5]
	
	
	
	120
	
	
	

	20. 
	
	Gyvsidabris
	0,75 mg/kg [5]
	
	
	
	1,8
	ISO 16772:2004 CV-AAS
	
	

	21. 
	
	Arsenas
	30 mg/kg [5]
	
	
	
	3
	ISO 20280-2007 GF-AAS
	
	

	22. 
	Dr. 2
	Sausųjų medžiagų kiekis, %
	–
	X: 6210077 Y: 454824
	0,03 km Š kryptimi
	2024-10-16
	88,1
	ISO 11465:1993,
LST EN 12880:2002
	UAB „Geomina“
leidimas
Nr. 1393732
	2017.07.27

	23. 
	
	NP indeksas
	800 mg/kg s. g. [6]
	
	
	
	<80
	LST EN ISO 16703:2011
	
	

	24. 
	
	Naftalenas
	1,5·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	ISO 13877:1998
skysčių chromatografija
	UAB „Vandens tyrimai“
leidimas
Nr. 983766
	2012.10.29

	25. 
	
	Fenantrenas
	1,2·106 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	26. 
	
	Antracenas
	7·104  μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	27. 
	
	Fluorantenas
	4·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1
	
	
	

	28. 
	
	Pirenas
	25·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	29. 
	
	Chrizenas
	1·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	30. 
	
	Benzo(b)fluorantenas
	1,2·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	31. 
	
	Benzo(k)fluorantenas
	2,2·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	32. 
	
	Benzo(a)pirenas
	1,5·103 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	33. 
	
	Benzo(g,h,i)perilenas
	3·106 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	34. 
	
	Indeno(1,2,3-cd)pirenas
	2,5·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	35. 
	
	Kadmis
	2,5 mg/kg [5]
	
	
	
	<0,15
	LST ISO 11047:2004
GF-AAS
	
	

	36. 
	
	Chromas
	300 mg/kg [5]
	
	
	
	5
	
	
	

	37. 
	
	Varis
	100 mg/kg [5]
	
	
	
	5
	
	
	

	38. 
	
	Nikelis
	150 mg/kg [5]
	
	
	
	<4
	
	
	

	39. 
	
	Švinas
	150 mg/kg [5]
	
	
	
	5
	
	
	

	40. 
	
	Cinkas
	600 mg/kg [5]
	
	
	
	32
	
	
	

	41. 
	
	Gyvsidabris
	0,75 mg/kg [5]
	
	
	
	0,07
	ISO 16772:2004 CV-AAS
	
	

	42. 
	
	Arsenas
	30 mg/kg [5]
	
	
	
	3
	ISO 20280-2007 GF-AAS
	
	

	43. 
	Dr. 3
	Sausųjų medžiagų kiekis, %
	–
	X: 6209936 Y: 454738
	0 km
	2024-10-16
	82,6
	ISO 11465:1993,
LST EN 12880:2002
	UAB „Geomina“
leidimas
Nr. 1393732
	2017.07.27

	44. 
	
	NP indeksas
	800 mg/kg s. g. [6]
	
	
	
	<80
	LST EN ISO 16703:2011
	
	

	45. 
	
	Naftalenas
	1,5·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1,5
	ISO 13877:1998
skysčių chromatografija
	UAB „Vandens tyrimai“
leidimas
Nr. 983766
	2012.10.29

	46. 
	
	Fenantrenas
	1,2·106 μg/kg [5]
	
	
	
	1,5
	
	
	

	47. 
	
	Antracenas
	7·104  μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	48. 
	
	Fluorantenas
	4·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1,5
	
	
	

	49. 
	
	Pirenas
	25·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1,9
	
	
	

	50. 
	
	Chrizenas
	1·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	51. 
	
	Benzo(b)fluorantenas
	1,2·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	52. 
	
	Benzo(k)fluorantenas
	2,2·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	53. 
	
	Benzo(a)pirenas
	1,5·103 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	54. 
	
	Benzo(g,h,i)perilenas
	3·106 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	55. 
	
	Indeno(1,2,3-cd)pirenas
	2,5·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	56. 
	
	Kadmis
	2,5 mg/kg [5]
	
	
	
	<0,15
	LST ISO 11047:2004
GF-AAS
	
	

	57. 
	
	Chromas
	300 mg/kg [5]
	
	
	
	8
	
	
	

	58. 
	
	Varis
	100 mg/kg [5]
	
	
	
	8
	
	
	

	59. 
	
	Nikelis
	150 mg/kg [5]
	
	
	
	5
	
	
	

	60. 
	
	Švinas
	150 mg/kg [5]
	
	
	
	4
	
	
	

	61. 
	
	Cinkas
	600 mg/kg [5]
	
	
	
	29
	
	
	

	62. 
	
	Gyvsidabris
	0,75 mg/kg [5]
	
	
	
	0,05
	ISO 16772:2004 CV-AAS
	
	

	63. 
	
	Arsenas
	30 mg/kg [5]
	
	
	
	3
	ISO 20280-2007 GF-AAS
	
	

	64. 
	Dr. 4
	Sausųjų medžiagų kiekis, %
	–
	X: 6209889 Y: 454560
	0,0 km PV kryptimi
	2024-10-16
	84,4
	ISO 11465:1993,
LST EN 12880:2002
	UAB „Geomina“
leidimas
Nr. 1393732
	2017.07.27

	65. 
	
	NP indeksas
	800 mg/kg s. g. [6]
	
	
	
	<80
	LST EN ISO 16703:2011
	
	

	66. 
	
	Naftalenas
	1,5·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1,2
	ISO 13877:1998
skysčių chromatografija
	UAB „Vandens tyrimai“
leidimas
Nr. 983766
	2012.10.29

	67. 
	
	Fenantrenas
	1,2·106 μg/kg [5]
	
	
	
	1,5
	
	
	

	68. 
	
	Antracenas
	7·104  μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	69. 
	
	Fluorantenas
	4·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1,8
	
	
	

	70. 
	
	Pirenas
	25·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1,9
	
	
	

	71. 
	
	Chrizenas
	1·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1
	
	
	

	72. 
	
	Benzo(b)fluorantenas
	1,2·104 μg/kg [5]
	
	
	
	1
	
	
	

	73. 
	
	Benzo(k)fluorantenas
	2,2·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	74. 
	
	Benzo(a)pirenas
	1,5·103 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	75. 
	
	Benzo(g,h,i)perilenas
	3·106 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	76. 
	
	Indeno(1,2,3-cd)pirenas
	2,5·104 μg/kg [5]
	
	
	
	<1,0
	
	
	

	77. 
	
	Kadmis
	2,5 mg/kg [5]
	
	
	
	<0,15
	LST ISO 11047:2004
GF-AAS
	
	

	78. 
	
	Chromas
	300 mg/kg [5]
	
	
	
	7
	
	
	

	79. 
	
	Varis
	100 mg/kg [5]
	
	
	
	5
	
	
	

	80. 
	
	Nikelis
	150 mg/kg [5]
	
	
	
	5
	
	
	

	81. 
	
	Švinas
	150 mg/kg [5]
	
	
	
	4
	
	
	

	82. 
	
	Cinkas
	600 mg/kg [5]
	
	
	
	31
	
	
	

	83. 
	
	Gyvsidabris
	0,75 mg/kg [5]
	
	
	
	0,09
	ISO 16772:2004 CV-AAS
	
	

	84. 
	
	Arsenas
	30 mg/kg [5]
	
	
	
	3
	ISO 20280-2007 GF-AAS
	
	


Pastabos:
1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“


III SKYRIUS.
MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ
IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI
5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:
[bookmark: part_d8d26af78507415ea9abb8a784a1b341]5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:
– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);
– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;
– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.
[bookmark: part_b65fc6e29d7e443aa360de0d81f4aaba]5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).
[bookmark: part_a1fc5fea30f3465b8aa76b2dc48baee2]5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.
Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo rezultatai
Paviršinių nuotekų monitoringo postas (PNV) yra teritorijos pietrytinėje dalyje išleistuve į kanalą. Šioje vietoje paimti mėginiai atspindi įrenginio lietaus nuotekų įtaką paviršiniam vandeniui. Nevalytų paviršinių nuotekų monitoringo postas (PNN) įrengtas paviršinių nuotekų srauto reguliavimo šulinyje. 2024 metais vykdant monitoringo darbus mėginiai iš postų PNN ir PNV paimti keturis kartus per metus, t. y. kartą per ketvirtį. Juose matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). 
Taip pat buvo nustatytos chloridų koncentracijos, cheminis deguonies suvartojimas pagal bichromatą (ChDS), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) ir naftos produktų kiekis (NP indeksas), sunkieji metalai. Poste PNV ištirti skendinčių medžiagų kiekiai. Vandens mėginiai buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [2, 3]. 2024 metais atliktų tyrimų protokolai pateikti šios ataskaitos prieduose. 
Per metus atliktų tyrimų rezultatai ir jų nustatytais metiniais vidurkiais, su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [7] ir atitikimas bendriesiems reikalavimams į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms [7, 8] yra pateikti 6 lentelėje. 





        6 lentelė. Paviršinių (lietaus) nuotekų tyrimo rezultatai (2024 m.)
	Rodiklis
	Vertinimo kriterijus
	PNN
	PNV

	
	
	mažiausia vertė
	metų vidurkis
	didžiausia vertė
	mažiausia vertė
	metų vidurkis
	didžiausia vertė

	Temperatūra, °C
	30*
	5,1
	14,2
	20,5
	4,6
	13,8
	20,7

	SEL, µS/cm
	–
	3110
	5663
	10280
	3120
	5363
	9100

	pH
	6,5-8,5*
	7,57
	8,02
	8,65
	7,47
	7,96
	8,58

	Skendinčios medžiagos, mg/l
	30/50**
	–
	–
	–
	13
	15
	16

	PS, mgO2/l
	–
	3,45
	5,02
	5,99
	4,18
	5,78
	6,71

	ChDS, mgO2/l
	–
	6,44
	25,36
	36,9
	7,23
	21,31
	27,4

	BDS7, mgO2/l
	23/34**
	1,53
	6,76
	17,3
	1,75
	4,62
	10,3

	NP indeksas (C10-C40), mg/l
	5/7**
	<0,10
	0,08
	0,32
	<0,10
	0,1
	0,4

	Cl-, mg/l
	1000***
	722
	1691
	3300
	712
	1523
	2700

	Cd, µg/l
	40***
	<0,3
	0,33
	0,93
	<0,3
	0,43
	1,1

	Pb, µg/l
	100***
	<1
	0,98
	3,9
	<1
	1,25
	3,8

	Cr, µg/l
	500***
	4,3
	9,3
	19
	6,1
	10,43
	19

	Zn, µg/l
	400***
	<40
	17,8
	71
	<40
	12,5
	50

	Cu, µg/l
	500***
	49
	28,7
	42
	20
	31,8
	49

	Ni, µg/l
	200***
	13
	78
	200
	14
	77
	210

	Hg, µg/l
	2***
	0,14
	0,67
	1,8
	0,28
	0,67
	1,5


Pastabos: * – Nuotekų tvarkymo reglamente [7], 1-oje lentelėje nurodyti bendrieji reikalavimai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms.
 ** – Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente [8], V skyriuje nurodyti į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo reikalavimai, tai pat Nuotekų tvarkymo reglamente [7], 2 priedo B dalyje nurodyta DLK į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms; kairėje – taikomi vidutinei metinei vertei, dešinėje – taikomi didžiausiai momentinei vertei.
  *** – Nuotekų tvarkymo reglamente [7] nurodyta DLK į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.
	x
	 – viršijama vidutinė metinė vertė ir/ar DLK;
 – viršijama didžiausia momentinė vertė ir/arba bendrieji reikalavimai;
	

	x
	
	

	x
	 – atkreiptinas dėmesys.
	



2024 m. nevalytose nuotekose (PNN) nustatyta silpnai šarminė (vid. pH = 8,02) terpė, vidutinė metinė SEL vertė buvo 5663 µS/cm. BDS7  rodiklis išreiškiantis biologiškai skaidžių organinių medžiagų kiekį kito nuo 1,53 iki 17,3 mgO2/l. Organinės medžiagos kiekis, pagal ChDS rodiklį, siekė 6,44 – 36,9 mgO2/l. NP indeksas buvo neaukštas, siekė iki 0,32 mg/l. Chloridų kiekis buvo ganėtinai didelis ir vyravo 722 – 3300 mg/l ribose. Gyvsidabrio koncentracija kito 0,14 – 1,8 µg/l ribose. Nevalytos paviršinės nuotekos (PNN) į aplinką neišleidžiamos, todėl pagal nuotekų reglamentą [7] užterštumo reikalavimai postui PNN netaikomi.
Valytose nuotekose (PNV), vandens terpė buvo silpnai šarminė (vid. pH = 7,96), vidutinė metinė SEL vertė buvo buvo didelė – 5363 µS/cm. 2024 m. vidutinė skendinčių medžiagų metinė vertė siekė 15 mg/l, PS rodiklis – vid. 5,78 mgO2/l, ChDS – vid. 21,31 mgO2/l. BDS7 – vid. 4,62 mgO2/l. NP indekso kiekiai buvo nežymūs, siekė 0,4 mg/l (metinis vidurkis – 0,1 mg/l). Chloridų kiekiai kito nuo 712 iki 2700 ir vidutinė metinė vertė (1523 mg/l) 1,5 karto viršijo DLK taikomą į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms. Gyvsidabrio kiekis siekė vid. 0,67 µg/l. Visų tirtų mikroelementų vidutinės metinės vertės DLK neviršijo. 
IŠVADOS
2024 m. UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio įrenginio, esančio Šiaulių r. sav., Jurgeliškių k., paviršinės nuotekos išleidžiamos į kanalą, ties postu PNV, neatitiko taikomų reikalavimų tik pagal chloridų vidutinę metinę vertę, kuri viršijo DLK taikomą į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms. Iš posto PNN į aplinką paviršinės nuotekos neišleidžiamos, todėl pagal nuotekų reglamentą užterštumo reikalavimai postui PNN netaikomi.

Poveikio dirvožemiui monitoringo rezultatai
UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio įrenginio teritorijoje poveikio dirvožemio kokybei monitoringo tinklą sudaro 4 stebimieji postai. Dr. 1 – rytinėje teritorijos dalyje, Dr. 2 – šalia atliekų deginimo įrenginių komplekso, Dr. 3 – šalia neidentifikuotų atliekų sandėlio ir užterštų atliekų tvarkymo aikštelės, Dr. 4 – už pavojingų atliekų ilgalaikio sandėliavimo sekcijų. Teritorija patenka į Šiaulių miesto Birutės vandenvietės III-iosios SAZ juostos 3b sektorių, todėl taikytina RV [6] – molio gruntams III jautrumo taršai kategorijos teritorijai.
2024 m. paviršinis gruntas imtas iš 0 – 0,25 m gylio. Paėmimo poste Dr. 1 nustatyta padidėjusi NP indekso vertė – 1100 mg/kg ir padidėjusi gyvsidabrio koncentracija 1,8 mg/kg. Visuose kituose postuose nustatytos nežymios sunkiųjų metalų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių koncentracijos, tačiau jos atitiko taikomas vertes. 

IŠVADOS
UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio įrenginio teritorijoje esančiuose dirvožemio monitoringo postuose neleistinos taršos nustatyta tik Dr. 1 paėmimo vietoje. Joje nustatytas padidėjęs gyvsidabrio kiekis ir naftos produktų indeksas. Likusiuose paėmimo postuose tyrimų rezultatai atitiko vertinimo kriterijus. Siekiant įsitikinti, kad vykdoma ūkinė veikla nedaro nuolatinės taršos grunto kokybei, rekomenduojama pratęsti monitoringo tyrimus Dr. 1 tyrimo poste.  
IV SKYRIUS.
 APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA 
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI
6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 m.):
6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
6.2. monitoringo tinklo schema;
6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;
6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo apžvalga
Tiriamo objekto monitoringo tinklą sudaro 7 gręžiniai Nr. 29478, 29482, 57813-57817. Pagal monitoringo programą [9] rudenį buvo išmatuotas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (pH, Eh, SEL ir temperatūra). 
    7 lentelė. Kai kurių cheminių rodiklių palyginimas su RV ir DLK (2024 m.)
	Rodiklis, analitė
	DLK
[4]
	RV
[5]
	29478
	29482
	57813
	57814
	57815
	57816
	57817

	Vandens lygis, m nuo ž. pav.
	–
	–
	0,48
	1,90
	1,63
	1,66
	2,02
	1,48
	1,43

	Vandens lygis, m abs. a.
	–
	–
	108,90
	106,40
	107,39
	107,17
	107,63
	107,54
	107,82

	BIMMS, mg/l
	–
	–
	901
	733
	943
	1924
	837
	621
	1171

	Bendras kiet., mg-ekv/l
	–
	–
	12,6
	10,8
	9,95
	22,2
	10,8
	9,05
	9,55

	PS, mgO2/l
	–
	–
	12,9
	1,44
	2,5
	42,2
	78,1
	17,2
	3,08

	ChDSCr, mgO2/l
	–
	–
	64,8
	8,98
	50,6
	333
	2390
	68,4
	34,4

	Cl, mg/l
	500
	500
	3,7
	6,7
	62
	560
	17
	0,89
	160

	SO4, mg/l
	1000
	1000
	3,7
	16
	42
	110
	4,2
	2,9
	200

	HCO3, mg/l
	–
	–
	652
	519
	583
	657
	590
	448
	432

	NO2, mg/l
	1
	1
	0,23
	<0,016
	<0,016
	<0,016
	<0,016
	0,051
	<0,016

	NO3, mg/l
	50
	100
	5,9
	0,32
	0,53
	<0,034
	0,088
	0,11
	18

	Na, mg/l
	–
	–
	3,38
	5,46
	77,1
	189
	9,16
	1,66
	188

	K, mg/l
	–
	–
	5,75
	1,21
	1,67
	3,53
	11,2
	2,5
	6,68

	Ca, mg/l
	–
	–
	185
	137
	141
	342
	157
	137
	127

	Mg, mg/l
	–
	–
	40,3
	47,6
	35,4
	62,3
	35,4
	26,9
	39,1

	NH4, mg/l
	12,86*
	–
	0,61
	0,076
	0,054
	0,18
	12,9
	0,65
	0,017

	C6-C10 suma, mg/l
	–
	10
	<0,14
	<0,14
	<0,14
	<0,14
	<0,14
	<0,14
	<0,14

	C10-C28 suma, mg/l
	–
	10**
	<0,13
	<0,13
	<0,13
	<0,13
	<0,13
	<0,13
	<0,13

	Kadmis (Cd), µg/l
	10
	6
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	0,83
	<0,3
	0,4

	Švinas (Pb), µg/l
	32
	75
	17
	6,6
	1,7
	4,8
	9,6
	2,6
	6,6

	Chromas (Cr), µg/l
	500
	100
	4,7
	<1
	2,6
	5
	9,9
	1,3
	8,7

	Cinkas (Zn), µg/l
	3000
	1000
	56
	<40
	<40
	<40
	1000
	<40
	<40

	Varis (Cu), µg/l
	100
	2000
	10
	<1
	4,3
	12
	21
	5,7
	14

	Nikelis (Ni), µg/l
	40
	100
	16
	<2
	5,1
	190
	300
	4,6
	15

	Arsenas (As), µg/l
	50
	50
	4
	<1
	3,1
	17
	60
	5,4
	7,2

	Gyvsidabris (Hg), µg/l
	1
	1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	0,23


     Pastabos:  * – perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l); 
	x
	 – viršijama RV [5];
 – viršijama DLK [4];

	x
	

	x
	 – analitės vertė yra padidėjusi.


Taip pat laboratorijoje ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), apskaičiuota bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma (BIMMS), nustatyta ChDS reikšmė, mikroelementų koncentracija, aromatinių angliavandenilių, dyzelino bei benzino eilės angliavandenilių koncentracijos (3 lentelė). Vandens mėginiai buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [1, 3]. 2024 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4], ribinėmis vertėmis (RV) [5] 7 lentelėje.
2024 m. gruntinio vandens lygis teritorijoje vyravo 0,48 – 2,02 m nuo ž. pav. ribose. Teritorijos požeminiame vandenyje dažniau vyravo oksidacinės (deguonies prisotintos) sąlygos (vid. Eh = 96 mV). Gręžiniuose Nr. 29482, 57816, 57813, 29478 ir 57817 vyravo silpnai šarminė vandens terpė (vid. pH= 7,70), o Nr. 57814 ir 57815 – neutrali (vid. pH = 7,06). SEL vertė yra vienas iš rodiklių, pagal kurį netiesiogiai galima spręsti apie bendro pobūdžio požeminio vandens užterštumą. Objekto teritorijoje slūgsančiame gruntiniame vandenyje SEL vertės kito nuo vidutinių iki aukštų, t. y. 654 – 2800 µS/cm intervale. Sprendžiant pagal šį rodiklį, teritorijoje didžiausias gruntinio vandens užterštumas pavojingų atliekų sąvartyno dalyje ties gręžiniu Nr. 57814.
PS rodiklis, atspindintis ištirpusios lengvai oksiduojamos organinės medžiagos kiekį, daugelyje gręžinių buvo nedidelis, didesni jie nustatyti gręžiniuose Nr. 57814 (42,2 mgO2/l) ir 57815 (78,1 mgO2/l). ChDS rodiklio, apibūdinančio bendrą vandenyje ištirpusios organinės medžiagos kiekį, reikšmės ties kiekvienu gręžiniu buvo skirtingos, kito nuo 8,98 iki 2390 mgO2/l. Didžiausia chloridų koncentracija (560 mg/l) viršijanti RV, nustatyta gręžinyje Nr. 57814, kuris yra šalia važiuojamosios dalies. Didesnės chloridų koncentracijos dažnai siejamos su šaltuoju metų laiku kelių barstymui naudojamos druskos patekimu į gruntinį vandenį. Sulfatų koncentracijos visuose gręžiniuose buvo nedidelės ir svyravo 2,9 – 200 mg/l. 
Tiriant mineralinio azoto junginius nitritus ir nitratus nustatyta, kad nitritų kiekiai visuose gręžiniuose buvo labai minimalūs, siekė 0,23 mg/l, o nitratų kiekis svyravo nuo žemiau metodo aptikimo ribos iki 18 mg/l. Tuo tarpu amonio koncentracija labiausiai išsiskyrė gręžinyje Nr. 57815, kuriame nustatyta 12,9 mg/l DLK viršijanti koncentracija. Likusiuose gręžiniuose šios cheminės medžiagos kiekiai buvo nedideli, kito 0,017 – 0,65 mg/l ribose. Tarp pagrindinių jonų labiausiai dominavo kalcis (vid. 175 mg/l) ir hidrokarbonatai (554 mg/l), todėl vanduo buvo gamtinei aplinkai būdingo kalcio-hidrokarbonatinio tipo. Lengvųjų aromatinių angliavandenilių, dyzelino bei benzino eilės angliavandenilių teritorijos vandenyje aptikta nebuvo. Pagrindinių sunkiųjų metalų koncentracijos visuose gręžiniuose buvo leistinose ribose: kadmis (vid. 0,18 µg/l), švinas (vid. 6,99 µg/l), chromas (vid. 6,36 µg/l), cinkas (vid. 150,9 µg/l), arsenas (vid. 13,8 µg/l), gyvsidabris (vid. 0,03 µg/l), išskyrus nikelį, kurio koncentracija gręžiniuose Nr. 57814 ir 57815 (atitinkamai 190 µg/l ir 300 µg/l) viršijo nustatytą RV.  
IŠVADOS
2024 m. UAB „Toksika“ Šiaulių padalinio, esančio Jurgeliškių k, Šiaulių r. sav., teritorijoje gruntinio vandens kokybė ties skirtingais gręžiniais buvo ne vienoda. Vandens mineralizacija kito nuo vidutinės iki padidėjusios, vanduo buvo padidėjusio kietumo ar kietas, daugumoje gręžinių nustatyta padidėjusi organinių medžiagų koncentracija. Gręžinyje Nr. 57814 nustatytos RV viršijančios chloridų ir nikelio koncentracijos, o gręžinyje Nr. 57815 RV viršijanti nikelio koncentracija bei DLK viršijanti amonio koncentracija. Likusiuose teritorijos gręžiniuose nei viena tirta cheminė analitė nesiekė ir neviršijo nustatytų vertinimo kriterijų. Aiškesnės cheminių analičių kitimo tendencijos ir ūkinės veiklos daromas tiesioginis poveikis požeminio vandens kokybei bus aptariami rengiant penkerių metų monitoringo duomenų apžvalgą.
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